
Cyngor Sir Ceredigion
Polisi Addurniadau a Goleuadau Gwyliau Tymhorol
2026-2031




[image: ]

Awdur a gwasanaeth:  Phil Jones, Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
Dyddiad y’i cymeradwywyd gan y Cabinet:  I’w gadarnhau 
Asesiad Effaith Integredig:  Oes
Dyddiad cyhoeddi:  I’w gadarnhau 
Dyddiad adolygu:  5 mlynedd o’r dyddiad Cyhoeddi 

  Mynegai 

	1      Cyflwyniad a Chefndir Cyffredinol 
	Tudalennau 3-5

	
	

	2      Iechyd a Diogelwch 
	Tudalennau 6-7

	
	

	3      Gofynion Cyffredinol 
	Tudalennau 8-9

	
	

	4      Gofynion Strwythurol 
	Tudalen 10

	
	

	5     Gofynion Trydanol 
	Tudalennau 11-12

	
	

	6     Cytundeb Cyflenwad Heb Fesurydd a’r Defnydd o Drydan 
	Tudalennau 13

	
7     Gofynion Rheoli Traffig 

8     Archwiliadau 

9      Datganiad Cryno 

10    Cynllunio’r Cais 
	
Tudalen 14

Tudalen 15

Tudalen 16

Tudalen 17

	
11    Ffurflen Gais 

12    Ffioedd a Thaliadau 

13    Canllawiau 
	
Tudalen 20 – 31

Tudalen 32 – 34

Tudalen 35 - 37












1. Cyflwyniad a Chefndir Cyffredinol 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cydnabod y pleser, y mwynhad a’r budd y gall addurniadau tymhorol eu cynnig i’r Gymuned.  Wrth lunio’r Polisi, mae’r Awdurdod yn cydnabod bod y gofynion ar y rhai sy’n dymuno cynnig darpariaeth o’r fath yn gallu ymddangos yn feichus.  Fodd bynnag, gan eu bod yn defnyddio addurniadau ac offer trydanol uwch ben, ystyrir yn gyffredinol bod gosodiadau o’r fath yn rhai sy’n cynnwys risg uchel.  Bydd cydymffurfio â’r Polisi hwn yn helpu i ddiogelu buddiannau’r Ymgeisydd a’r Awdurdod, gan ddiogelu diogelwch a mwynhad y cyhoedd.
Prif ddiben unrhyw addurniadau gwyliau wedi’u goleuo yw cynnig amgylchedd mwy diddorol a llachar yn y nos, gan greu awyrgylch sy’n gwneud y lleoliad yn un arbennig ar gyfer yr achlysur.  Mae’r ymddangosiad yn ystod y dydd, fodd bynnag, yr un mor bwysig a dylid ystyried y ddwy agwedd yn ystod y cam dylunio.  Gall addurniadau gwyliau fod mewn sawl ffurf, a rhestrir sawl un ohonynt isod:
· Garlant syml gyda ffynonellau golau amryliw.
· Addurniadau wedi’u gosod ar bolion neu golofnau.
· Addurniadau ar draws ardaloedd, wedi’u gosod ar weiren gadwynog wedi’i gosod wrth adeiladau neu bolion.
· Nodweddion wedi’u Gosod ar y Ddaear.
· Goleuadau Gwyliau a nodweddion llonydd neu symudol eraill.
· Goleuadau Ychwanegol er mwyn cael Effaith.
· Arddangosiadau Laser.
· Arddangosiadau Tafluniedig o leoliad o bell.

Er eglurhad ac yn unol â’r diffiniad, caiff goleuadau/addurniadau Gwyliau neu Dymhorol eu diffinio fel unrhyw addurniadau, ategion, gosodion, goleuadau trydanol a weirin cysylltiedig a rhwymau gosod ac ati a osodwyd i ddathlu digwyddiad penodedig, sy’n cael eu cynnwys o fewn cwrtil y Briffordd a gynhelir ar gost y wlad, ac unrhyw Hawl Tramwy Cyhoeddus y mae gan y cyhoedd hawl mynediad dirwystr iddi.  Bydd y drwydded yn berthnasol i enw’r ffordd neu rif y ffordd y gosodir y gosodiad arni neu drosti a bydd gofyn i osodiad(au) arfaethedig eraill ar wahanol ffordd(ffyrdd) gael trwydded(au) ar wahân.

Felly, rhaid i unrhyw Hyrwyddwyr a Gweithredwyr sy’n dymuno gosod addurniadau neu oleuadau Gwyliau neu Dymhorol, yn yr ardaloedd a ddisgrifiwyd uchod, sicrhau cymeradwyaeth lawn Cyngor Sir Ceredigion fel rhan o’u cais cynllunio, ymgynghoriadau a thrwydded yn unol ag Adran 178 Deddf Priffyrdd 1980 – Cyfyngiadau ar osod cyfarpar ac ati dros Briffyrdd.

Mae Adran 178 Deddf Priffyrdd 1980 yn gwahardd gosod cyfarpar uwch ben megis trawstiau, ceblau neu wifrau dros briffordd gyhoeddus heb sicrhau cydsyniad yr Awdurdod Priffyrdd.  Gall yr Awdurdod Priffyrdd bennu amodau a thelerau rhesymol ar gyfer y cydsyniad, ac yn aml, bydd gofyn i geisiadau sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer eitemau megis basgedi crog, addurniadau, neu offer CCTV a osodir wrth ddodrefn stryd megis colofnau goleuadau.

Yn ogystal, rhaid sicrhau caniatâd yr unigolyn(unigolion) neu’r sefydliad(au) sy’n gyfrifol am y tir y bwriedir gosod yr addurniadau/goleuadau arno neu gerllaw iddo, ymhell cyn i’r gwaith gosod gychwyn.  Yr amserlen leiaf yw o leiaf 12 wythnos o’r adeg pan gychwynnir ar y safle;  ni ystyrir ceisiadau y tu allan i’r amserlen hon.  Yn yr un modd, rhaid ceisio caniatâd perchennog(perchnogion) yr adeilad(au) y gosodir y gosodiadau wrthynt, a’i gael ymhell o flaen llaw cyn i’r gwaith gosod gychwyn.  Sylwer y bydd cytundebau fforddfraint a chydsyniad adeilad rhestredig yn gyfrifoldeb y gosodwr, ac ni roddir trwydded oni bai y gellir darparu prawf ar ffurf dogfennaeth ar yr adeg pan wneir y cais.
Sylwer: 
1. Nid yw pob ffordd a llwybr troed yn cael eu Cynnal ar Gost y Wlad ac fe allent fod yn eiddo i berchennog preifat neu’n dir y cyhoedd, ac yn yr un modd, rhaid sicrhau’r caniatâd hwn ar wahân.
2. Mae’r A487 a’r A44 yn gefnffyrdd.  Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am rwydwaith y traffyrdd a’r cefnffyrdd yng Nghymru yn uniongyrchol. https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2020-09/procedure-and-advice-guidance-pag-107-20-installation-of-decorative-and-festive-attachments-to-street-lighting-traffic-signs-and-traffic-signals-on-trunk-roads-in-wales.pdf 
Os caiff y gosodiad ei osod neu ei sicrhau wrth strwythur neu Adeilad Rhestredig, bydd angen i’r unigolyn(unigolion) neu’r sefydliad(au) sy’n gyfrifol am gyflwyno’r cais am oleuadau gwyliau wneud cais am Gydsyniad Adeilad Rhestredig ar wahân hefyd
Gwnaethpwyd pob ymdrech i symleiddio’r broses gymaint ag y bo hynny’n bosibl yn rhesymol.  Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadu’r Cod Ymarfer ar gyfer Gosod, Gweithredu a Thynnu Addurniadau Tymhorol i Lawr (Cymdeithas Syrfewyr Sirol/Sefydliad Gweithwyr Goleuadau Proffesiynol) fel sail y Polisi.  Mae hon yn ddogfen gynhwysfawr sy’n cynnig cyngor a chanllawiau ymarferol.  O ganlyniad i gyfyngiadau Hawlfraint, ni all yr Awdurdod atgynhyrchu’r ddogfen yn rhannol nac yn llawn.  Mae copïau ar gael trwy’r Awdurdod i’w prynu neu eu harcwilio a/neu mae modd eu prynu o
 PLG06 Guidance On Installation And Maintenance Of Seasonal Decorations (2014) 
a 
https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2020-09/procedure-and-advice-guidance-pag-107-20-installation-of-decorative-and-festive-attachments-to-street-lighting-traffic-signs-and-traffic-signals-on-trunk-roads-in-wales.pdf 
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Bwriad y CY hwn yw cynnig canllawiau hanfodol i unrhyw unigolyn(unigolion), Hyrwyddwyr, a Gweithredwyr sy’n ymwneud â neu sy’n gysylltiedig â gosod, gweithredu a chynnal a chadw addurniadau tymhorol wedi’u goleuo ar neu uwch ben y briffordd gyhoeddus.
Mae’r CY hwn yn cynnwys:
· Gofynion Strwythurol 
· Gofynion cyffredinol gan gynnwys dyddiadau gosod arfaethedig a dyddiadau profion
· Addurniadau ar draws y ffordd ac addurniadau garlant
· Cyfrifiadau llwyth a gofynion prawf tynnu allan
· Peirianwyr Strwythurau CSC i gael eu hysbysu o ddyddiad prawf tynnu allan a gynhaliwyd yn ddiweddar, a bydd angen cysylltu â nhw yn ôl yr angen er mwyn i ni allu arsylwi a dilysu’r agwedd strwythurol hon
· Seilwaith Parhaol
· Profi ac archwilio gwifrau Cadwynog ac Angorfeydd

· Gofynion Trydanol 
· Cyffredinol 
· Awdurdodi 
· Addurniadau 
· Weirin 
· Trefniadau Cynnal a Chadw 
· Cyflenwadau ac Ynni 

· Rheoli Traffig 
· Asesiad risg ar gyfer safle penodol 
· Sicrhau lled digonol y ffordd 
· Defnyddio dillad llachar 
· https://www.hse.gov.uk/treework/site-management/traffic.htm 

· Gofynion Eraill 
· Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus (YAC)
· Ceisiadau am Drwydded 
· Estheteg 

2. Iechyd a Diogelwch 

Pwy bynnag sy’n gosod yr Addurniadau Gwyliau ac sy’n eu tynnu i lawr, boed hynny yn Gontractwr Cymeradwy, yn Sefydliad y Cyngor, yn Siambr Fasnach, yn Fasnachwyr Stryd ac ati, bydd y corff hwnnw yn cymryd cyfrifoldeb llawn dros Iechyd a Diogelwch wrth iddynt weithio ar y Contract a chyflogeion neu byddant wedi cyflogi Unigolyn(unigolion) Medrus a Chymwys.
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/contents 

Rhaid i’r corff sicrhau bod yr holl addurniadau yn addas i’r diben, yn cael eu cynnal yn gywir, bod yr elfennau trydanol yn ddiogel ac o’r herwydd, nad ydynt yn creu perygl posibl i’r cyhoedd.  Fel y bydd adnoddau yn caniatáu, bydd yr Awdurdod Lleol yn monitro ac yn archwilio holl agweddau’r gwaith, a fyddech gystal â throi at Adran 10.  Os bydd y corff/contractwr Penodedig yn torri amodau’r fanyleb hon ar unrhyw adeg, caiff y gwaith ei atal ar unwaith, nes bydd y corff/contractwr wedi bodloni’r Awdurdod Lleol am gydymffurfiaeth.

Rhaid i’r corff/contractwr gydymffurfio â gofynion Rheoliadau Dylunio a Rheoli Adeiladu 2015 (CDM).  Er nad yw’r gwaith ei hun yn hysbysadwy, mae’r gosodiadau yn rhai dros dro o ran eu natur ac maent yn creu risg ar y briffordd, ac mae’n rhaid i’r gwaith dylunio, adeiladu a gwaredu gael ei wneud mewn ffordd gywir, gan nodi a rheoli’r holl risgiau.
Rhaid i’r corff/contractwr gymryd camau rhesymol er mwyn sicrhau bod y sefydliad neu’r unigolyn y maent yn bwriadu eu penodi ynghylch gosod, cynnal a chadw a gweithredu’r goleuadau gwyliau yn gymwys.  https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/gettinghelp/index.htm. 

Mae hyn yn berthnasol i unrhyw barti sy’n ymwneud â’r broses ddylunio (cysyniad, dichonolrwydd ac ymlaen i’r dyluniad manwl), y fanyleb a chreu gwaith dros dro neu barhaol.
Asesir cymhwysedd staff arfaethedig y Contractwr gan “Unigolyn Trydanol Medrus” enwebedig yr Awdurdod, yn unol â’r diffiniad yn IET BS7671 https://electrical.theiet.org/bs-7671/.  Rhaid i unrhyw un sy’n cyflawni Gwaith Trydanol gael eu dosbarthu fel “Unigolyn Trydanol Medrus” ac felly, er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, rhaid iddynt gael eu graddio fel Trydanwr, fel y nodir gan JIB, ac mae’n rhaid eu bod yn dal cerdyn ECS fel Trydanwr graddedig.  Ni chaniateir i’r rhai nad ydynt yn Drydanwyr i gyflawni unrhyw waith trydanol ar rwydwaith y priffyrdd.
Yn ogystal, bydd y Contractwr yn bodloni gofyniad ynghylch cymhwysedd fel isafswm.  Rhaid i unrhyw sefydliad a phersonél sy’n gysylltiedig â’r gwaith fod wedi cofrestru gyda’r Cynllun Cofrestru Trydanol (HERS).  Pan fydd gofyn cael ISO 9001, rhaid dangos cofrestriad dan Gynllun Sector Priffyrdd Cenedlaethol NHSS hefyd. https://nationalhighways.co.uk/suppliers/becoming-a-supplier/national-highway-sector-schemes-certification-for-contractors-and-subcontractors/.  Ni fydd hwn yn drech na’r gofyniad bod yr holl waith trydanol yn cael ei gyflawni gan Drydanwr cymwys.
Atgoffir y rhai sy’n derbyn y comisiwn ar gyfer goleuadau gwyliau na ddylai unrhyw Ddeiliad Dyletswydd dderbyn penodiad oni bai eu bod yn gymwys i gyflawni’r gwaith a’u bod yn gallu cydymffurfio’n llawn â’r ddogfen hon a chymalau’r fanyleb sydd ynddi.  Ni chaiff unrhyw sefydliad heb ei gofrestru gyflawni unrhyw waith trydanol mewn perthynas ag unrhyw addurniadau gwyliau.  Cyn cyflawni unrhyw waith ar y safle, rhaid i’r Contractwr ddarparu dogfen lawn a manwl sy’n dangos pwy fydd y Deiliad Dyletswydd, a chan restru eu cymwysterau a’u manylion dethol.  Siart sefydliadol sy’n dangos y gadwyn awdurdod, enwau’r gweithwyr, eu sgiliau/cymwysterau perthnasol, ynghyd â rolau a chyfrifoldebau.
Rhaid cyflwyno cynllun Iechyd a Diogelwch Contractwyr i’r Awdurdod er mwyn iddo gael ei gymeradwyo cyn cychwyn ar unrhyw waith ar y safle.  Rhaid i’r cynllun gynnwys copïau o gymwyseddau, datganiadau dull penodol, asesiadau risg a manylion y Deiliad Dyletswydd, fel yr amlinellwyd uchod.  Caiff unrhyw aelod o staff sy’n gweithio ar y goleuadau gwyliau ac nad yw eu cofnodion hyfforddiant wedi cael eu cyflwyno, eu tynnu o safle y gwaith, a bydd gofyn i’r Cleient/Contractwr dalu’r gost.  Rhaid cyflwyno datganiadau dull penodol, asesiadau risg, asesiadau risg dylunwyr, gwybodaeth am y cynnyrch ac ati, a’u cymeradwyo cyn cychwyn ar unrhyw waith ar y safle.


















3. Gofynion Cyffredinol 
Ni fydd goleuadau a/neu eu hategion yn estyn o fewn 0.5m i ymyl y cwrb ac ni fyddant yn is na 5.7m uwch ben y ffordd.
Rhaid i oleuadau a/neu eu hategion a godir dros y droedffordd/troedffyrdd ac unrhyw ardaloedd eraill i gerddwyr, sicrhau cliriad isaf o 3.5m o arwyneb y droedffordd.  Rhaid cynnal lled troedffordd anghyfyngedig na fydd yn llai na 1.2m.
Ni cheir gosod gosodion parhaol mewn neu wrth unrhyw ddodrefn Stryd Awdurdod Priffyrdd neu eiddo arall heb sicrhau cydsyniad ysgrifenedig yr Awdurdod ymlaen llaw.
Ni chaniateir drilio tyllau mynediad gosodiad ar golofnau sy’n bodoli eisoes heb sicrhau caniatâd Cynrychiolydd Goleuadau Stryd ymlaen llaw.  Rhaid selio unrhyw dyllau gosodion mynediad sy’n bodoli eisoes mewn ffordd addas a’u hatal rhag rhydu trwy eu diogelu rhag y tywydd.
Ni cheir gosod unrhyw beth wrth unrhyw fraich braced na gosod estyniad wrth golofn goleuadau neu arwydd traffig heb sicrhau cymeradwyaeth benodol yr Awdurdod Priffyrdd.  Ni roddir cymeradwyaeth gyffredinol i osod goleuadau wrth y swbstradau canlynol:
•	Colofnau concrid, haearn bwrw.
•	Arwyddion Traffig 
•	Pyst Arwyddion Traffig 

Bydd y gweithredwr (yr hyrwyddwr) yn gyfrifol am unrhyw ddifrod i orffeniad paentiedig, gwaith galfaneiddio neu systemau gorchuddio amddiffynnol unrhyw gyfarpar priffordd a ddefnyddir wrth osod.

Ni fydd unrhyw oleuadau yn tarfu ar nac yn atal mynediad i’r colofnau neu’r lanternau yn ystod gweithgareddau cynnal a chadw cyffredinol/cylchol.  Ni osodir unrhyw oleuadau wrth golofnau goleuadau sydd eisoes yn cynnal atodion sydd yno yn barod megis arwyddion traffig, signalau, camerâu CCTV ac ati.

Dim ond pan fydd y gweithredwr wedi dangos trwy gyfrwng profion cywir a chyflwyno cyfrifiadau llwyth addas a derbyniol na pheryglir uniondeb strwythurol y cyfarpar y gosodir yr atodyn wrtho, y rhoddir cymeradwyaeth ar gyfer atodion.

Rhaid i berchennog yr offer dalu am gynnal a chadw yr offer mewn cyflwr da wrth iddo gael ei osod a’i ddefnyddio, a nes i’r offer gael ei dynnu i lawr.  Rhaid i’r gosodwr Goleuadau Gwyliau roi rhif ffôn i’r Cynrychiolydd Goleuadau Stryd, i wasanaeth a fydd yn cynnig ymateb 24 awr, 7 niwrnod yr wythnos, ac isafswm o 2 awr er mwyn ymateb i unrhyw sefyllfa beryglus ar y safle sy’n ymwneud â’r addurniadau gwyliau neu offer cysylltiedig.  Ni roddir trwydded oni bai bod y contractwr yn gallu dangos cydymffurfiaeth â’r gofyniad hwn.  Bydd gofyn cael manylion cymwyseddau y staff ymateb brys cyn rhoi cymeradwyaeth.

Mae gan yr Awdurdod Priffyrdd yr hawl i ddatgysylltu a gwaredu unrhyw offer, neu’r holl offer, os bydd o’r farn ei fod yn anniogel neu’n beryglus i’r cyhoedd.  Gellir codi tâl ar berchennog yr offer am y gwaith hwn, a bydd y tâl a godir yn seiliedig ar gyfraddau gwaith dydd.

Bydd gofyn cydymffurfio â’r gofynion ynghylch arwyddion wrth waith ar y ffordd, a nodir ym Mhennod 8 y Llawrlyfr arwyddion Traffig, bob amser wrth osod, cynnal a chadw neu dynnu’r addurniadau i lawr.

Ni fydd unrhyw gylched goleuadau gwyliau unigol yn defnyddio llwyth cyfan gwbl a fydd dros 500W – Os cynigir cael cylched o’r fath, bydd gofyn i’r ymgeisydd gael mesurydd trydan er mwyn mesur cyfanswm y pŵer a ddefnyddir, gan gysylltu â Chwmni Trydan Lleol, y Grid Cenedlaethol, Scottish Power neu ei olynydd(olynwyr). 

Bydd methu dod allan i’r safle o fewn y ddwy awr, methu ateb yr alwad gychwynnol neu adael/anwybyddu sefyllfa beryglus neu sefyllfa a allai fod yn beryglus, yn arwain at Gyngor Sir Ceredigion yn gorfod galw ar ei Gontractwr Cynnal a Chadw Tymor a’i Swyddog Goleuadau Stryd neu ei Gynrychiolydd Goleuadau Stryd i ddelio â’r mater.

Codir am y gost o wneud hyn fel y nodir isod:

•	Galwad Allan Gychwynnol, £300* (Contractwr Tymor a Swyddog Goleuadau Stryd)
•	Ychwanegol Dros fynychu am yr Awr Gychwynnol, £100* yr awr 

*Gallai’r ffigurau hyn newid yn unol â newidiadau chwyddiannol 

Ni chaniateir i unrhyw sefydliad ac eithrio Contractwr Cynnal a Chadw Tymor Cyngor Sir Ceredigion i osod cyflenwadau pŵer newydd i’r rhwydwaith goleuadau.  Codir tâl ar y gweithredwr am y gwaith, y deunyddiau ac amser y swyddogion, gan ddefnyddio Cyfraddau’r Contract Cynnal a Chadw Tymor presennol a chostau sylfaenol deunyddiau a 15%.  Rhaid i’r gweithredwr gyflwyno manylion cyflenwadau newydd gydag unrhyw gais a bydd y Cynrychiolydd Goleuadau Stryd yn rhoi dyfynbris manwl i’r sefydliad.








4. Gofynion Strwythurol 

Gosodir yr holl addurniadau tymhorol goleuedig ar neu uwch ben y briffordd yn unol â’r Cod Ymarfer ar gyfer Gosod, Gweithredu a Gwaredu Addurniadau Tymhorol.

Rhaid gosod y weiren gadwynog yn gadarn wrth bwynt angorfa cymeradwy, sydd wedi cael ei brofi yn unol â’r CY.  Ni cheir gosod rhychwantau baneri neu oleuadau cadwynog ar draws y ffordd wrth golofnau goleuadau.  Yr isafswm yw cliriad uchder o 5.8m (7.5m ar lwybrau llwythau annormal) yng nghanol y rhychwant oherwydd ysigo gan y ceblau.  Rhaid bod rhif adnabod unigryw pob cebl gadwynog wedi’i osod wrth y cebl cadwynog a’i gofnodi ar y lluniadau fel y’i adeiladwyd.

Rhaid bod pwyntiau angorfa/bolltau/bachau/bracedi gosod dylunio/tynhawyr ceblau wedi cael eu gwneud o ddeunydd nad yw’n rhydu megis dur galfanedig/gwrthstaen ac mae’n rhaid eu bod wedi cael eu dylunio i’r diben ac yn unol â BS EN 40-3-1:2013 neu safon a fydd yn ei ddisodli.  Bydd pob braced/clip yn cynnwys mewnosodiad rwber neopren a fydd o leiaf 5mm o ran trwch, rhwng y colofn a’r gosodiad.

Yna, byddai rhestr atodlen a lluniadau o’r lleoliadau arfaethedig gyda phwyntiau angorfa wedi’u labelu yn glir a’u profi a’u cymeradwyo yn cael ei chynnwys ar restr a Gymeradwywyd gan y Cyngor o bwyntiau angorfa arfaethedig.  Yna, byddai modd dosbarthu’r rhestr(au) cymeradwy a’r lluniad(au) hyn i unrhyw hyrwyddwr goleuadau gwyliau er mwyn iddynt eu defnyddio wrth gynnig ac mewn cynnig am gynllun yn y dyfodol i’w Gymeradwyo gan y Cyngor.

Caiff adolygiad o’r colofnau a ddefnyddir ei wirio yn erbyn cofnodion profi strwythurol er mwyn cadarnhau os ydynt yn addas ar gyfer unrhyw osodiadau gwyliau.



















5. Gofynion Trydanol 

Bydd pob arddangosiad y mae gofyn iddynt gael cysylltiadau yn sicrhau bod yr holl offer neu nodweddion addurnol wedi cael eu creu, ac y byddant yn cael eu gosod, eu cynnal neu eu gweithredu, gan sicrhau cydymffurfiaeth lawn gyda rhifynnau cyfredol:

1. Cod Ymarfer ILP ar gyfer Gosod, Gweithrediad a Gwaredu Addurniadau Tymhorol – Adran 3 – Gofynion Trydanol.
2. PLG06 Canllawiau ar Osod a Chynnal a Chadw Addurniadau Tymhorol ac Atodion Colofnau Goleuadau.
3. BS 7671 Rheoliadau’r Sefydliad Peirianwyr Trydanol ar gyfer Gosodiadau Trydanol. 
4. Cod Ymarfer ar gyfer Diogelwch Trydanol mewn Gweithrediadau Goleuadau Priffyrdd. 
5. Y Rheoliadau Cyflenwad Trydan. 
6. Rheoliadau Trydan yn y Gweithle 1989.
7. Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015.
8. Cytundeb Cyflenwad Heb ei Fesur dolen1, dolen2
9. G39 Gwaith sy’n cynnwys Dodrefn Stryd.
10. Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 (NRSWA).
11. Deddf Priffyrdd 1980. 

Contractwr Cymeradwy – Fel arfer, bydd gwaith ar Oleuadau Gwyliau yn gysylltiedig ag offer trydanol y mae’r Cyngor yn berchen arno.  Rhaid i unrhyw Gontractwr fodloni’r meini prawf a nodir yn Adran 2 ac mae’n rhaid iddynt fod yn aelod o HEA (Cymdeithas Trydanol Priffyrdd).  Dim ond personél Medrus yn Drydanol a phersonél Medrus sydd wedi cael Cyfarwyddyd Trydanol fel y nodir gan ICE a BS7671:2018 neu ddiwygiadau digonol, fydd yn cael eu cyflogi i osod, gweithredu, cynnal a chadw neu waredu unrhyw offer, a dim ond Trydanwyr cymwys fydd yn gwneud gwaith Trydanol a gwaith Profi Trydanol (gweler cymal penodol ynghylch profi).  Rhaid bod pob aelod o staff wedi sicrhau tystysgrif G39.  Rhaid cyflwyno copïau o gymwyseddau staff, ynghyd â datganiadau dull penodol ac asesiadau risg, i’r Cynrychiolydd Goleuadau Stryd i’w cymeradwyo cyn i unrhyw waith gychwyn ar y safle.  Dim ond trydanwyr cymwys y caniateir iddynt weithio ar y system drydanol.

Rhaid i’r gosodiad trydanol gael ei osod yn unol â’r un safonau â gosodiad parhaol er y gwerthfawrogir ar gyfer gosodiad o’r natur hwn, y bydd ceblau yn cael eu gosod mewn ffordd dros dro efallai.  Rhaid trefnu cynhalwyr ceblau mewn ffordd fel na fydd straen mecanyddol sylweddol ar unrhyw gymal neu derfyniad cebl, yn unol â BS7671.

Pan fydd gofyn cael cyflenwadau trydanol newydd trwy system Goleuadau Stryd bresennol y Cyngor, rhaid i’r holl waith gael ei gyflawni gan Gontractwr Cynnal a Chadw Tymor Cyngor Sir Ceredigion, ac mae’n rhaid iddo gael ei oruchwylio gan y Cynrychiolydd Goleuadau Stryd.  Codir tâl ar yr unigolyn neu’r unigolion sy’n gyfrifol am y digwyddiad am yr holl waith a deunyddiau a bydd gofyn talu am y gwaith ymlaen llaw, ar yr amod bod y Cynrychiolydd Goleuadau Stryd yn creu dyfynbris manwl.  Rhaid i’r holl osodiadau Trydanol a gyflawnir, y bwriedir iddynt gysylltu â’r system goleuadau stryd, gydymffurfio â BS 7671 ym mhob ffordd, a diogelwch atodol trwy ddefnyddio ynysydd Goleuadau Gwyliau Penodol cyfunol a gymeradwywyd gan BCC, ynghyd ag uned amseru Ddigidol a ffiws BS88, RCBO 16A, wedi’u cyfuno mewn uned sy’n dal dŵr, ac sy’n addas er mwyn ei gosod y tu mewn i Golofn Goleuadau, piler bwydo neu flwch wal IP67.  Dim ond yr uned hon y bydd modd ei defnyddio gyda Phwynt Trydan Soced IP67 Arddull Comando a gymeradwywyd ar gyfer yr holl Addurniadau Gwyliau.

Bydd unrhyw geblau trydanol sy’n is na 3.5 metr uwchben lefel y ddaear yn cael eu hamgau’n llawn mewn tiwb ceblau dur galfanedig neu blastig cryf, wedi’i osod yn gadarn wrth strwythur solet.  Pan osodir y tiwb ceblau wrth golofn goleuadau, caiff ei sicrhau gan dâp ‘Bandit’ dur gwrthstaen 15mm a byclau wrth y canol heb fod dros 1000mm.  Caiff pob tiwb ceblau dur eu cysylltu â’r ddaear mewn ffordd effeithiol.

Bob blwyddyn, rhaid cynnal archwiliad gweledol o’r addurniad(au) a’r ceblau/gwaith rheoli cysylltiedig sy’n gysylltiedig â’r addurn yn uniongyrchol, ac mae’n rhaid cynnal prawf trydanol ohonynt cyn codi’r addurn, bob blwyddyn.  Bydd hyn ar ffurf prawf PAT fel yr argymhellir gan BS7671 a’r cyhoeddiadau perthnasol a restrir yn Adran 5.  Rhaid rhoi’r canlyniadau a thystiolaeth o’r weithdrefn brofi i’r awdurdod heb fod yn fwy nag un diwrnod gwaith ar ôl troi’r addurn ymlaen.

Rhaid i’r holl gyflenwadau trydanol sy’n bwydo’r addurniadau gael eu diogelu gan 
RCD/RCBO fel y nodir yn BS7671.  Os na fydd y ddyfais yn bresennol, ni chaiff y gylched ei hegnioli.  Rhaid i bob prawf trydanol gynnwys prawf RCD/RCBO fel y nodir yn BS7671.

Bydd methu darparu canlyniadau’r profion erbyn yr amserlenni rhagnodedig bron yn bendant yn arwain at ddiffodd yr arddangosiadau nes ceir y tystysgrifau profi.  Codir y tâl am ddiffodd y cyflenwadau ar y Contractwr ar gyfradd o £109* yr awr.  Y Contractwr fydd yn troi’r addurniadau ymlaen unwaith eto, a bydd y Contractwr yn talu’r holl gostau sy’n gysylltiedig â gwneud hyn.
 
* Yn unol â chodiadau chwyddiannol 









6. Cyflenwad heb Fesurydd a’r Defnydd o Drydan 

Rhaid i unrhyw sefydliad neu weithredwr unigol sy’n bwriadu cysylltu eu hoffer gyda’r system sicrhau caniatâd y DNO perthnasol yn y lle cyntaf, a sicrhau cytundeb ar ffurf cytundeb cyflenwad heb ei fesur ar gyfer Goleuadau Gwyliau yn benodol, gan gynnwys rhif MPAN penodol.

Bydd y corff neu’r hyrwyddwr sy’n gyfrifol am osod/cysylltu’r goleuadau addurniadol, ar wahân, yn ymrwymo i gontract gyda chwmni cyflenwi trydan i gyflenwi ynni.  Argymhellir yn gryf bod sgyrsiau cynnar yn cael eu trefnu gyda’r DNO perthnasol ynghylch y mater hwn.  Pan fo’r Cyngor yn caniatáu i drydydd parti wneud (neu drefnu gwneud) cysylltiadau dros dro i offer goleuadau heb sicrhau caniatâd y Cwmni Trydan, gallai hyn arwain at broblemau ariannol, cyfreithiol a diogelwch sylweddol, a bydd heb os yn arwain at ddirwy a’r arddangosfa yn cael ei datgysylltu o’r rhwydwaith trydanol.

Ni fydd y Cyngor yn talu unrhyw gostau trydanol sy’n gysylltiedig â’r Goleuadau Gwyliau.  Y corff neu’r hyrwyddwr sy’n gyfrifol am dalu am unrhyw drydan a ddefnyddir a chaiff camau cyfreithiol eu cymryd i adfer yr arian sy’n ddyledus, ynghyd ag ac unrhyw golledion eraill sy’n codi o ganlyniad i gysylltiad anghyfreithlon â’r cyflenwad trydan.

Bydd unrhyw gysylltiad anawdurdodedig, er enghraifft ag asedau heb eu mesur Goleuadau Stryd y Cyngor heb rif MPAN dilys, yn arwain at y sefydliad sy’n gyfrifol yn atebol dros gael eu herlyn am ddwyn trydan a chaiff camau cyfreithiol eu cymryd i adfer unrhyw gostau sydd wedi codi o ganlyniad.




















7. Gofynion Rheoli Traffig 

Caiff pob addurn tymhorol goleuedig arfaethedig sydd ar neu uwch ben y briffordd ei osod yn unol â’r Cod Ymarfer ar gyfer Gosod, Gweithredu a Gwaredu Addurniadau Tymhorol – Adran 4, Gofynion Rheoli Traffig, a’r Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd.

Rhaid cyflwyno gweithrediadau rheoli traffig penodol sy’n deillio o’r gwaith neu ar y cyd â’r gwaith, a’u trafod gyda Chyngor Sir Ceredigion.  Rhaid sicrhau cytundeb cyn cychwyn ar unrhyw waith ar y safle.

Cyn y gwaith gosod, rhaid cytuno ar yr holl waith rheoli traffig yn ysgrifenedig
Ni chaiff unrhyw waith rheoli traffig ei osod rhwng 07:30 a 09:30 na rhwng 15:30 a 19:00 oni bai y bydd Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi caniatâd ysgrifenedig datganedig

Rhaid i’r holl sgaffaldiau a llwyfannau gwaith symudol fod o fewn ardal waith a ddiffiniwyd yn glir ac ni ddylid cyflawni unrhyw waith uwch ben traffig byw gan gerddwyr neu gerbydau dan unrhyw amgylchiadau.

Rhaid i bob gwaith rheoli traffig gael ei osod gan weithiwr sydd wedi cymhwyso yn unol â Chynllun Lantra Sector 12D a rhaid rhoi eu manylion i Gyngor Sir Ceredigion cyn i’r gwaith gychwyn ar y safle.






















8. Archwiliadau 

Bydd yr Awdurdod, neu ei gontractwr cynnal a chadw tymor, yn cynnal archwiliadau ac arolygiadau ar y safle ar y Contractwr a’r gwaith a gyflawnwyd, i gadarnhau bod gwybodaeth yn gywir, gwirio safon y gwaith, gwirio tystysgrifau profion a sicrhau bod gwaith yn cael ei osod/tynnu i lawr mewn ffordd ddiogel.

Rhaid i’r gweithredwr/hyrwyddwr gyflwyno rhaglen waith i’r Awdurdod cyn cychwyn ar unrhyw waith ar y safle, gan nodi manylion y mannau lle y byddant yn gweithio, yr amser cychwyn ar y safle, a’r amser cwblhau ar y safle, ynghyd ag unrhyw ofynion rheoli traffig.

Rhaid i’r contractwr gydweithredu’n llawn ag unrhyw archwiliadau a chaniatáu i bersonél yr Awdurdod arsylwi, archwilio, ac mewn rhai amgylchiadau, profi.
Os bydd y rhaglen waith yn newid am unrhyw reswm, rhaid i’r Contractwr hysbysu’r awdurdod o’r newidiadau mor gynnar ag y bo modd.

Cofnodir pob archwiliad yn unol ag argymhellion y diwydiant ac argymhellion cyfreithiol, a bydd copi o’r archwiliad ar gael i’r Contractwr/Deiliad Dyletswydd.
Bydd archwiliadau yn berthnasol i’r gwaith o osod addurniadau a’u tynnu i lawr, ynghyd ag unrhyw waith perchenogol y bydd gofyn ei wneud efallai i hwyluso’r arddangosfa, megis cyflenwadau pŵer newydd, pwyntiau angori newydd, Arwyddion a Giardiau ac ati, ond heb eu cyfyngu i’r rhain.

Bu achosion lle y mae arddangosiadau goleuadau gwyliau wedi dod yn rhydd oddi ar adeiladau, gan anafu cerddwyr ac arwain at ymchwiliadau hirfaith a chostus gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Rhaid i’r rhai sy’n gyfrifol am yr arddangosiadau gwyliau leihau’r risg gymaint ag y bo modd.  Er enghraifft, dylid profi gosodiadau ar ffurf bolltau dolen a gwifrau cadwynog er mwyn sicrhau diogelwch arddangosiadau.

Gwneir gwaith Profi Angorau a Gwifrau Cadwynog (Fel y nodir yng Nghod Ymarfer y ‘Gymdeithas Syrfewyr Sirol’ ILP ar gyfer Gosod, Gweithredu a Gwaredu Addurniadau Tymhorol),
 
1. Gwaith cyn gosod goleuadau gwyliau a/neu faneri bob blwyddyn 
2. Bydd gofyn cynnal archwiliad gweledol gydag adroddiad cyn pen 48 awr yn dilyn unrhyw storm sy’n cynnwys gwyntoedd cryfion a ddynodir gan Rybudd Oren a gyhoeddir gan y Swyddfa Dywydd.
3. Bydd gofyn cael profion tynnu allan llawn gydag adroddiad cyn pen 48 yn dilyn unrhyw storm sy’n cynnwys gwyntoedd cryfion a ddynodir gan Rybudd Coch a gyhoeddir gan y Swyddfa Dywydd.



9. Datganiad cryno 
Gofynion ar gyfer Gosod, Gweithredu a Gwaredu Addurniadau Tymorol.
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi mabwysiadu’r “Cod Ymarfer ar gyfer Gosod, Gweithredu, a Gwaredu Addurniadau Tymhorol” a gyhoeddwyd ar y cyd gan y Gymdeithas Syrfewyr Sirol (CSSW) a’r Sefydliad Gweithwyr Goleuadau Porffesiynol (ILP) fel y gofyniad lleiaf ar gyfer gosodiadau o’r fath.  Bydd gofyn i unrhyw gais nad yw’n bodloni gofynion y Cod ddangos ei fod yn bodloni safonau cyfatebol. 
Mae gofynion y Cod Ymarfer yn creu’r safon isaf ar gyfer gwaith gosod.  Ym mhob achos, bydd y gofynion ychwanegol canlynol yn berthnasol:
•	Gall yr Awdurdod Priffyrdd dynnu’r cydsyniad yn ôl unrhyw bryd.
 

Rhaid i waith gosod trydanol yr awdurdod fod wedi cofrestru gyda’r Cyngor Archwilio Cenedlaethol ar gyfer Contractio Gosodiadau Trydanol (NICEIC), y Gymdeithas Contractwyr Trydanol (ECA).

•	Bydd pob unigolyn gweithredol sy’n gwneud gwaith ar y safle wedi cofrestru gyda’r cynllun Cofrestru Trydanol ar Briffyrdd (HERS), sy’n ofyniad o Gynllun 8 y Sector Priffyrdd Cenedlaethol (NHSS 8).
•	Bydd gofyn i addurniadau y tu allan i ffin y Briffordd ond sy’n rhan o’r gwaith gosod cyffredinol gydymffurfio â’r polisi hwn.  Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod y caniatâd priodol yn cael ei sicrhau mewn perthynas â gosodiadau y tu allan i’r briffordd.
•	Mae gofyn cael llythyr cefnogaeth ar gyfer y cais gan y Cyngor Tref/Cymuned, a’r Cynghorydd Sir Lleol.
•	Pan na fydd yr ymgeisydd yn gallu dod allan i sefyllfa o argyfwng cyn pen dwy awr, bydd yr Awdurdod yn trefnu bod rhywun yn dod allan er mwyn gwneud y sefyllfa yn ddiogel.  Codir costau rhesymol yr Awdurdod ar yr ymgeisydd am wneud hyn.
•	Gellir gweithredu amodau Penodol ychwanegol ar gyfer y Safle unrhyw bryd.

Mater Awdurdodi 
Bydd yr Awdurdod Priffyrdd yn rhoi cysdyniad dan Adran 178 Deddf Priffyrdd 1980.  Dim ond ar ôl cyflwyno cais ysgrifenedig, ynghyd â’r ffi briodol, y rhoddir cydsyniad.  Cyhoeddir y ffi bresennol yn y Rhestr Taliadau.
Fel arfer, bydd cydsyniad yn ddilys am gyfnod o fis, i’w ymestyn bob mis at uchafswm o dri mis.  Ar gyfer adnewyddiadau heb unrhyw newid o ran gofyniad, ni chodir tâl ychwanegol.  Pan fydd gofyn gwneud newidiadau i gydsyniad a roddwyd eisoes, efallai y bydd tâl hyd at y ffi ymgeisio safonol yn ddyledus.
10. Cynllunio’r Cais 
Ni ddylai ymgeiswyr ddiystyru cyfanswm y gwaith sy’n gysylltiedig â gosodiadau mwy o faint.  Cynigir yr amserlen ganlynol fel canllaw
	6 mis i 9 mis cyn y dyddiad gosod arfaethedig

	· Ystyried cynigion amlinellol
· Cysylltu â sefydliadau perthnasol a sicrhau’r holl ddogfennaeth angenrheidiol
· Darllen y Cod Ymarfer
· Defnyddio’r Ffurflen Gais er mwyn eich helpu i gynllunio
· Ystyried yr angen am unrhyw offer parhaol yr hoffech ei osod efallai (Bydd ceisiadau am y rhain yn destun prosesau ymgeisio ar wahân a gallant gymryd ychydig amser i’w cwblhau)
· Ymgynghori â phartïon sydd â diddordeb er mwyn datrys unrhyw faterion
· Trafod unrhyw faterion am broses y cais gyda’r Awdurdod Priffyrdd

	6 mis cyn y dyddiad gosod arfaethedig 
	· Ar gyfer ceisiadau cymhleth neu os gwneir newidiadau sylweddol i gais blaenorol, dylech ystyried cyflwyno eich cais, ar ffurf drafft os bydd angen gwneud hynny

	3 mis cyn y dyddiad gosod arfaethedig 
	· Cwblhau trefniadau 
· Sicrhau bod yr holl wybodaeth ategol briodol yn cael ei chwblhau
· Cyflwyno eich cais












Yr Hyn sy’n Digwydd i Gais pan gaiff ei gyflwyno

Bydd eich cais yn mynd trwy broses wirio.  Y prif gamau yw:

1. Cael y Cais 
2. Ei gofnodi yn system Bost y Cyngor 
3. Talu’r siec am y ffi a rhoi derbynneb*
4. Anfon y cais ymlaen at Archwilydd lleol er mwyn cynnal archwiliad/gwiriad gweledol cychwynnol ohono
5. Bydd yr archwilydd yn cyfeirio materion sy’n destun pryder at swyddog priodol i’w hadolygu e.e., Rheolwr Goleuadau Stryd neu Gynrychiolydd yn achos ceisiadau am gysylltiad atodyn wrth offer goleuadau stryd.
6. Bydd swyddogion yn cysylltu â’r Ymgeisydd neu’n datrys unrhyw faterion
7. Bydd swyddogion yn adrodd yn ôl i’r Archwilydd am ddatrysiad materion
8. Bydd yr Archwilydd yn adrodd am y cais i unigolyn a awdurdodwyd i lofnodi’r Drwydded
9. Os bydd y cais yn foddhaol ac os bydd yr holl ddogfennau yswiriant a’r gwiriadau cymhwysedd wedi cael eu darparu ac maent yn ddilys ac yn gyfredol, bydd yr Awdurdod yn cyhoeddi Trwydded Cydsyniad
10. Bydd swyddogion yn monitro’r gwaith o osod, gweithredu a gwaredu’r addurniadau ac yn gweithredu ynghylch unrhyw faterion sy’n peri pryder

 * Caiff cyfleusterau talu electronig eu datblygu
Sut allaf gael help a chymorth gyda’r cais?
Mae nifer o Swyddogion yn yr Awdurdod sy’n gallu helpu.  Dylid gwneud cyswllt cychwynnol trwy system CRM y Cyngor (Clic) a chael eich atgyfeirio i’r adran Priffyrdd a Gwasanethau Amgylcheddol
 
	Ffôn 
	01545 570881

	E-bost
	clic@ceredigion.gov.uk

	Llythyr
	Cyngor Sir Ceredigion 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA ?



Cofnodir eich cais a chaiff ei drosglwyddo i Swyddog priodol a fydd yn cysylltu â chi.

Y cysylltiadau mwyaf tebygol fydd:

	Rheolwr Goleuadau Stryd / Cynrychiolydd Goleuadau Stryd 
 
	Ymholiadau sy’n ymwneud â goleuadau stryd a gosodiadau trydanol eraill ar y briffordd

	Rheolwr Gwaith Stryd 

	Ymholiadau sy’n ymwneud â thrwyddedau ar gyfer gosod cyfarpar parhaol ar y briffordd, cymeradwyaeth ar gyfer signalau traffig dros dro, materion rheoli traffig 

	Rheolwr Rhwydwaith 
	Ymholiadau sy’n ymwneud â cheisiadau cau’r ffordd, cynigion rheoli traffig 

	Archwilydd 
	Ymholiadau sy’n ymwneud â pholisi cyffredinol, lleoliad addurniadau a chaniatâd arall y bydd gofyn ei gael efallai



Gwybodaeth Cyn Gwneud Cais 
Mae’r Ffurflen Gais wedi cael ei chyflwyno mewn ffordd sy’n golygu ei bod yn dilyn y Cod Ymarfer (CY).  Yn ogystal, ei bwriad yw helpu ymgeiswyr i gynllunio’r broses gyfan, felly dylid ei defnyddio o’r dechrau, yn hytrach na’i llenwi ar y funud olaf.  Os bydd eich ymateb i unrhyw rai o’r cwestiynau mewn blwch llwyd, mae hyn yn golygu nad yw’n cydymffurfio’n llawn â’r Polisi.  Mewn amgylchiadau fel hyn, efallai y bydd yn rhaid i’r Awdurdod wrthod y cais.
Mae’r Polisi hwn yn ymwneud â gosod, gweithredu, cynnal a chadw a gwaredu addurniadau tymhorol sydd wedi cael eu goleuo neu heb eu goleuo ar y briffordd.
Addurniadau tymhorol yw unrhyw addurniadau, ategion, goleuadau a weirin cysylltiedig ac ati, a osodir i ddathlu digwyddiad penodol.
Cymrir y bydd unrhyw Gyfeiriad at Bolisi yn Cynnwys:
•	Y datganiad Polisi hwn.
•	Y Cod Ymarfer ar gyfer Gosod, Gweithredu a Gwaredu Addurniadau Tymhorol (Cymdeithas Syrfewyr Sirol/Sefydliad Peirianwyr Goleuadau);
•	Y Canllawiau.
•	Y Ffurflen Gais.
•	Y Drwydded ac unrhyw amodau penodol ynddi.
•	Unrhyw ddeunydd arall y bydd yr Awdurdod yn cyfeirio ato yn ysgrifenedig yn ystod y broses ymgeisio a chydsynio. 

Pan geir gwrthdaro rhwng unrhyw eiriad yn y Polisi hwn ac unrhyw ddogfen arall y cyfeirir ati, dylid ceisio eglurder yr Awdurdod Priffyrdd.

	‍
	
	





11.  Ffurflen Gais 

	
1.1
	
Ymgeisydd 
	

	
	Sefydliad:
	

	
	Cyfeiriad:
	

	
	
	

	
	
	

	
	Cod Post:
	

	
	
	

	
	Ffôn:
	

	
	E-bost:
	

	
	
	

	1.2
	Cyswllt 
	

	
	Ffôn:
	

	
	E-bost:
	

	
	
	

	1.3
	Lleoliad Cyffredinol Arfaethedig ar gyfer Gosod Addurniadau 
(Bydd gofyn cael gwybodaeth benodol bellach yn nes ymlaen yn y cais)

	
	Tref/Pentref/Cymuned 
	

	
	Stryd(oedd)/Ardal Gyffredinol 
	






	
	Cyfnod Gweithredol 
	

	
	Oriau Gweithredol 
	




Wrth gyflwyno’r cais hwn, rydym yn cadarnhau ein bod wedi darllen y Ddogfennaeth Polisi

	Llofnodwyd dros ac ar ran 
	

	
	

	Llofnodwyd 
	

	Enw (Printiwch)
	

	Rôl 
	

	Dyddiad 
	
	dydd o 
	
	20
	



Darllenwch y Canllawiau cyn llenwi’r ffurflen hon 
	
	Sylwer:
Bydd gofyn i Swyddog priodol o’r Awdurdod Priffyrdd roi ystyriaeth fanwl i unrhyw ymateb Cadarnhaol neu Negyddol mewn bocs llwyd 
	ü
	X
	Cyfeirnod CY
	Cymeradwyaeth A.P.

	A
	Gofynion Strwythurol 
	
	
	
	

	A1
	A fydd unrhyw eitem yn cael ei gosod wrth unrhyw gyfarpar yr Awdurdod Priffyrdd, megis colofn goleuadau, arwydd, signal traffig ac ati.
Dylid nodi manylion eitemau unigol yn ffurflen Atodlen SR1 sydd ynghlwm ar dudalen 26. 
	
	
	4.2 i 4.3
	

	A2
	A fydd unrhyw eitem yn cael ei lleoli yn is na’r cliriad isaf a argymellir (Os Bydd, nodwch y manylion)
	
	
	8.4
	

	A3
	A yw’r holl gyfrifiadau llwyth wedi cael eu cynnal ac a oes angorfeydd a gwifrau cadwynog priodol wedi cael eu dethol
	
	
	5.1 i 5.6
	

	A4
	A yw’r cais yn cynnwys darpariaethau seilwaith parhaol newydd e.e.  pwyntiau cyflenwi trydanol, soced post (Os Ydy, nodwch fanylion pob eitem)
	
	
	7.1 i 7.9
	

	A5
	A oes Unigolyn Cymwys* wedi cynnal archwiliad gweledol o bob angorfa, pwynt angorfa a weiren gadwynog, ac a yw’r canlyniadau wedi cael eu nodi mewn cofrestr archwilio?
	
	
	2.2 6.1 i 6.2
	

	A6
	A oes Unigolyn Cymwys wedi cynnal archwiliad a chynnal phrawf llwyth blynyddol ar bob angorfa?
(Os Oes, nodwch y manylion)
	
	
	4.1 i 5.6 
	

	A7
	A fwriedir disodli gwifrau cadwynog o leiaf bob 10 mlynedd neu’n gynharach na hynny, gan ddibynnu ar eu cyflwr neu eu defnydd?
	
	
	5.1 i 6.2
	

	A8
	A oes cofnodion ar gael o weithgarwch Archwilio a Phrofi pob angorfa a weiren gadwynog, sydd ar gael i’w harchwilio?
	
	
	
	



* Mae unigolyn cymwys yn rhywun sy’n meddu ar yr hyfforddiant, y sgiliau, y profiad a’r wybodaeth i gwblhau tasgau penodol neu reoli dyletswyddau diogelwch yn gywir.  Dan gyfreithiau sy’n ymwneud â’r gweithle, rhaid bod ganddynt hefyd yr awdurdod i adnabod peryglon a chymryd camau cyflym i’w hatal


	
	Sylwer:
Bydd gofyn i Swyddog priodol o’r Awdurdod Priffyrdd roi ystyriaeth fanwl i unrhyw ymateb Cadarnhaol neu Negyddol mewn bocs llwyd
	ü
	X
	Cyfeirnod CY
	Cymeradwyaeth A.P.

	B
	Gofynion Trydanol
	
	
	
	

	B1
	A yw offer trydanol wedi cael ei osod 2.5 metr uwch lefel y ddaear, neu’n is, sy’n cael cyflenwad o uchafswm o 110 folt trwy drosglwyddydd sydd wedi cael ei dapio yn y canol ac sy’n cynnwys RCD o radd addas mewn amgaead IP66 gwrthdywydd (os na, nodwch y manylion)
	
	
	7.4
	

	B2
	A chaiff eitemau a osodir ar y ddaear eu cyflenwi fel SELV uchafswm, cyflenwad pŵer AC 25-folt, wedi’i ddiogelu gan RCD wedi’i leoli mor agos ag y bo hynny’n ymarferol bosibl i ffynhonnell y cyflenwad?
	
	
	7.4
	

	B3
	A fydd eitemau sy’n cael eu gosod 2.5 metr neu’n llai na 2.5 metr uwch ben lefel y ddaear yn cael eu diogelu gan rwystrau addas ac a fydd y cyhoedd yn cael eu cadw bellter diogel i ffwrdd, sef o leiaf 2 metr? 
(Nodwch fanylion y cynigion pan fo hynny’n berthnasol)
	
	
	7.4
	

	B4
	A fwriedir gwneud unrhyw gysylltiad trydanol ag offer yr Awdurdod Priffyrdd e.e.  colofn goleuadau stryd?
Os felly, nodwch fanylion yr Unigolyn(unigolion) Awdurdodedig a fydd yn cyflawni’r gwaith ar ffurflen ACP1 a manylion pob eitem ar Ffurflen EL1 ar dudalennau 27 a 25.
	
	
	4.1 i 4.3 a 2.1 i 2.2
	

	B5
	A oes gofyn cael cysylltiad gyda, mewnosod neu dynnu’r ffiws allan o’r switsh datgysylltu DNO (unigolyn awdurdodedig G39 yn ofynnol)?
Os oes, nodwch fanylion yr Unigolyn(unigolion) Cymwys a fydd yn cyflawni’r gwaith ar ffurflen ACP1 ar dudalen 27.
	
	
	7.9 a 2.2
	

	B6
	A yw holl ddalwyr lampau garlantau yn cydymffurfio â’r Cod Ymarfer?
	
	
	7.1 i 7.9
	

	B7
	A fydd addurniadau sy’n cynnwys lampau coch, melyn neu wyrdd sy’n fflachio yn cael eu gosod o fewn 10 metr i signalau traffig, croesfannau i gerddwyr a reolir gan oleuadau neu groesfannau sebra?
	
	
	
	

	B8
	A fwriedir cael socedi allanol wedi’u gosod ar golofnau goleuadau?
(Os yw’n fwriad cael y rhain, nodwch fanylion pob eitem)
	
	
	7.1 i 7.9
	



	
	Sylwer:
Bydd gofyn i Swyddog priodol o’r Awdurdod Priffyrdd roi ystyriaeth fanwl i unrhyw ymateb Cadarnhaol neu Negyddol mewn bocs llwyd
	ü
	X
	Cyfeirnod CY
	Cymeradwyaeth A.P.

	B
	Gofynion Trydanol parhad 
	
	
	
	

	B9
	A fydd Tystysgrifau Profion Trydanol ar gyfer pob Cylched o bob Pwynt Cyflenwi yn cael eu darparu cyn pen 5 diwrnod gwaith o’r addurniadau yn cael eu Hegnioli?
	
	
	
	

	B10
	A gynhelir archwiliad gweledol dyddiol o’r addurniadau ac a fydd cofnod o’r archwiliadau yn cael ei gadw
	
	
	
	

	B11
	A oes Unigolion Cymwys digonol ar gael bob amser i fynychu unrhyw sefyllfaoedd Brys 24 awr y dydd, cyn pen 2 awr?
Nodwch y manylion ar Ffurflen EC1
Pan na fydd Unigolion Cymwys yn mynychu cyn pen 2 awr neu pan na fydd modd cysylltu â nhw, bydd yr Awdurdod Priffyrdd yn trefnu bod gwaith yn cael ei gwblhau er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd a chodir tâl rhesymol am wneud hyn ar y Gweithredwr
	
	
	
	

	B12
	A ydych chi’n ymrwymo i dalu unrhyw gostau rhesymol sy’n codi mewn perthynas ag eitem B11??
	
	
	
	

	B13
	A oes trefniadau wedi cael eu gwneud gyda’r DNO ar gyfer cyflenwadau trydanol a thalu taliadau mewn perthynas â defnyddio ynni?
(Os Oes, nodwch y manylion)
	
	
	7.1 i 7.9
	

	B14
	A wnaethpwyd cais am Drwydded am unrhyw eitemau y cynigir eu bod yn cael eu gosod ar y briffordd yn barhaol / dros dro?
	
	
	
	

	B15
	A yw addurniadau y tu allan i ffin y briffordd, ond sy’n gysylltiedig â’r rhai sydd ar y briffordd, yn cael eu gosod i’r un safonau ym mhob ystyr?
	
	
	
	




	C
	Rheoli Traffig

	

	C1
	Beth yw’r dyddiadau pan fwriedir gosod yr addurniadau






	

	C2
	Beth yw’r dyddiadau pan fwriedir tynnu’r addurniadau i lawr






	



	
	Sylwer:
Bydd gofyn i Swyddog priodol o’r Awdurdod Priffyrdd roi ystyriaeth fanwl i unrhyw ymateb Cadarnhaol neu Negyddol mewn bocs llwyd
	ü
	X
	Cyfeirnod CY
	Cymeradwyaeth A.P.

	C3
	A oes trefniadau priodol wedi cael eu gwneud ynghylch Rheoli Traffig yn ystod y gwaith gosod, cynnal a chadw a thynnu'r addurniadau i lawr?
	
	
	8.5
	




	D
	Yswiriant
	
	
	
	

	D1
	A drefnwyd yswiriant o £5,000,000 mewn perthynas ag unrhyw ddigwyddiad unigol?  (A fyddech gystal â chynnwys copi o’r polisi)
	
	
	
	




	E
	Cyffredinol
	
	
	
	

	E1
	A oes gennych chi lythyr yn cefnogi’r cais gan y Cyngor Tref neu Gymuned?
	
	
	
	






[bookmark: HAElectricalLoadEL1]EL1 – Rhestr o Eitemau Unigol a Gynigir er mwyn defnyddio Cyflenwad Ynni yr Awdurdod Priffyrdd

	Eitem
	Lleoliad 
	Nifer y Diwrnodau Gweithredol 
	Oriau gweithredol Dyddiol 
	Llwyth yr Awr (wattiau) 
	Llwyth am y Cyfnod Gweithredol 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Tudalen ____ o ____
1

1

SR1 – Rhestr o Eitemau Unigol a Gynigir er mwyn eu Gosod wrth Gyfarpar yr Awdurdod Priffyrdd

Nodiadau i’w Llenwi 
	Colofn 1
	Nodwch fanylion yr eitem i’w gosod e.e.  addurn, cebl, ateg.  

	Colofn 2
	Nodwch gyfarpar yr Awdurdod Priffyrdd y bwriedir gosod yr eitem wrtho.

	Colofn 3
	Nodwch ar gynllun lleoliad ble y lleolir y cyfarpar gan ddefnyddio cyfeirnod unigryw.

	Colofn 4
	Nodwch gyfeirnod unigryw ar gyfer canlyniadau’r prawf strwythurol a’r cyfrifiad.
Dylid cynnwys canlyniadau’r prawf a’r cyfrifiad gyda’r cais a chynnwys yr un cyfeirnod ar frig y dudalen gyntaf, yn y gornel dde. 



	Colofn 1
	Colofn 2
	Colofn 3
	Colofn 4

	Eitem a osodir 
	Cyfarpar y Gosodir yr Eitem wrtho 
	Cyfeirnod Cynllun Lleoliad
	Cyfeirnod Prawf Strwythurol 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Tudalen ____ o ____
28


28

ACP1 – Unigolyn(unigolion) Awdurdodedig a Chymwys  

Unigolyn Awdurdodedig – yn gweithredu dan gyfarwyddyd uniongyrchol yr Awdurdod Priffyrdd
Unigolyn Cymwys – cyflogir gan Gontractwr, Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu, y Gweithredwr neu’r Awdurdod Priffyrdd.
	Enw
	

	Enw’r Cwmni 
	

	Cyfeiriad
	

	
	

	Ffôn:
	
	Ffacs:
	
	E-bost:
	

	Cymhwyster(cymwysterau): 
	

	


A fyddech gystal â chynnwys copïau o gymwysterau priodol

Awdurdodiad (at ddefnydd swyddogol yn unig)
	Mae’r unigolyn a enwir uchod wedi cael eu Hawdurdodi gan Gyngor Sir Ceredigion fel yr Awdurdod Priffyrdd fel:

	Unigolyn Awdurdodedig y caniateir iddynt dynnu gorchuddion archwilio, drysau neu baneli i ffwrdd, gan gynnig mynediad i’r cyfarpar er mwyn gwneud cysylltiadau o offer yr Awdurdod Priffyrdd (bydd gofyn cael cofrestriad NICEIC 
	ü
	X

	Unigolyn Cymwys y caniateir iddynt gysylltu, mewnosod neu dynnu ffiws allan o’r switsh datgysylltu 
(Bydd gofyn cael G39/1 Peirianneg Cymdeithas Drydanol briodol) 
	ü
	X

	Ar gyfer y cyfnod:
	
	tan:
	

	Mewn perthynas â’r gwaith o Osod, Gweithredu a Gwaredu Addurniadau Tymhorol yn:

	

	Llofnodwyd
	
	Printiwch yr Enw 
	

	Swydd
	
	Dyddiad 
	














EC1 – Manylion Cyswllt Brys Unigolion Cymwys 
	Isod, nodwch fanylion yr Unigolion Cymwys a fydd ar gael bob amser i fynychu unrhyw sefyllfa Frys 24-awr y dydd cyn pen 2 awr.  Pan na fydd Unigolion Cymwys yn mynychu cyn pen 2 awr neu pan na fydd modd cysylltu â nhw, bydd yr Awdurdod Priffyrdd yn trefnu bod y gwaith yn cael ei gwblhau er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd, a chodir costau rhesymol ar y Gweithredwr am wneud hyn.

	O ran y gwaith o Osod, Gweithredu a Gwaredu Addurniadau Tymhorol yn:

	

	


Manylion yr Unigolion / Contractwyr Cwmni ac Argaeledd 
	
	Dyddiadau ar Gael 
	Amseroedd ar Gael 

	Enw’r Unigolyn Cymwys
	Sefydliad / Cwmni/ Company
	O 
	Tan 
	O 
	Tan 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Sylwer:  Dylid llenwi ffurflen ACP1 ar gyfer pob unigolyn a nodir uchod
Rhestr Wirio Dogfennau (ticiwch)
Copi o Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus £10 miliwn.					
Cynllun Gosod Manwl.									
Rhestr/Manyleb Offer Goleuadau Addurniadol. 						
Manylion Gosod/Angorfeydd neu osodiad wrth Golofnau Goleuadau Stryd presennol  
Tystysgrif Cymhwysedd ar gyfer Contractwyr Gosod Trydanol a Rheoli Traffig.	
Asesiad Risg a Datganiad Dull ar gyfer Gosod, Cynnal a Chadw a Gwaredu Addurniadau/Ategion.									
Tystysgrifau Dylunio/Gosod/Profi. 							
Cynllun Sector Priffyrdd Cenedlaethol (NHSS 8) 					
Copïau o rifau MPAN gan Drydydd Parti ar gyflenwad trydan heb ei fesur.		











Datganiad 

Rydw i’n cadarnhau bod y manylion uchod yn gywir ac rydw i’n cydnabod y caiff yr addurniadau eu gosod a’u gweithredu yn unol â Chod Ymarfer y Gymdeithas Syrfewyr Sirol ar gyfer gwaith o’r fath ac yn unol ag unrhyw amodau a osodir gan yr Awdurdod Priffyrdd.  Cyflwynir copi o’r Dystysgrif Archwilio, yn unol â B.S7671 (Rheoliadau IEE ar gyfer weirin) ar ôl cwblhau’r gwaith o osod yr addurniadau, i Gyngor Sir Ceredigion cyn comisiynu.
	Llofnodwyd
	


	Dyddiad
	





CYNGOR SIR CEREDIGION 
DEDDF PRIFFYRDD 1980 – ADRAN 178

Mae Cyngor Sir Ceredigion, fel yr Awdurdod Priffyrdd ar gyfer y priffyrdd a restrir isod, yn rhoi cydsyniad, yn unol ag Adran 178 Deddf Priffyrdd 1980, i Ymgeisydd godi, cynnal a chadw, gweithredu a thynnu addurniadau i lawr ar neu uwch ben y priffyrdd a restrir yn yr atodlen a’r cynllun sydd ynghlwm.

Bydd yr addurniadau fel y’u nodir ar y cynllun a gyflwynwyd gyda’r cais dyddiedig 2017 ac unrhyw ofynion ychwanegol neu addasedig penodol a nodwyd yn ysgrifenedig gan yr Awdurdod ac sydd ynghlwm wrth y cydsyniad hwn.

Bydd y cydsyniad hwn yn weithredol rhwng ___________ a _____________ oni bai bod y Gweithredwr yn dymuno gwneud newidiadau arwyddocaol i’r gwaith gosod, ac os felly, bydd gofyn gwneud cais newydd.
Bydd y gwaith gosod yn cychwyn, a bydd y gwaith tynnu i lawr yn cael ei gwblhau cyn pen Wythnos cyn ac ar ôl y cyfnod gweithredol fan bellaf, sef

o ____________  i ______________

Caiff yr addurniadau eu gosod a’u gweithredu yn unol â Chod Ymarfer yr Gymdeithas Syrfewyr Sirol ar gyfer gwaith o’r fath, a’r Amodau Ychwanegol a hysbysir gan yr Awdurdod. 
Llofnodwyd ar ran yr Awdurdod Priffyrdd Lleol 



                                 


Dyddiad __________________



Caiff yr addurniadau eu gosod a’u gweithredu yn unol â Chod Ymarfer y Gymdeithas Syrfewyr Sirol ar gyfer gwaith o’r fath, a’r Amodau Ychwanegol a hysbysir gan yr Awdurdod.

Yn gyfnewid am y Cyngor Sir yn rhoi cydsyniad ysgrifenedig i’r Gweithredwr dan Adran 178 Deddf Priffyrdd 1980, bydd y Gweithredwr yn cydymffurfio’n llawn â Chod Ymarfer y Gymdeithas Syrfewyr Sirol ar gyfer gwaith o’r fath, ynghyd ag unrhyw Amodau Ychwanegol a hysbysir gan yr Awdurdod, a bydd yn indemnio’r Cyngor Sir a’i weision a’i asiantau yn erbyn pob colled, difrod neu gostau, ac unrhyw hawliadau, gweithredoedd, achosion neu alwadau (gan gynnwys unrhyw gostau atodol angenrheidiol) y gallent godi wrth roi’r cydsyniad, ac eithrio i’r graddau ag y bo colled, difrod, costau, hawliau, gweithredoedd, achosion neu alwadau o’r fath i’w priodoli i ddiffyg bwriadol neu esgeulustod y Cyngor Sir, ei weision neu ei asiantau.



Llofnodwyd ar ran y Gweithredwr 




_______________________________


Dyddiad _____________________________





Cylchrediad: 

Rheolwr Gwasanaeth-Rheoli Rhwydwaith 
Rheolwr Gwasanaeth Rhwydwaith a Chynnal a Chadw Asedau 
Archwilydd Priffyrdd 
Archwilydd Gwaith Stryd 
Rheolwr Goleuadau Stryd 
Cau Ffyrdd 
(Taflen Oedi Traffig ar gyfer SDO)











DEDDF PRIFFYRDD 1980- ADRAN 178


(1)	Mae’r cydsyniad a roddir gan yr hysbysiad hwn at ddibenion darpariaethau Adran 178 Deddf Priffyrdd 1980 yn unig, ac nid yw’n golygu bod y Gweithredwr wedi’i eithrio rhag sicrhau unrhyw gydsyniad neu ganiatâd pellach y bydd gofyn ei gael efallai.


(2) 	Rhoddir y cydsyniad hwn yn unol ag is-adran (1) Adran 178 a thynnir sylw’r Gweithredwr at:-

(a) 	Mae Adran 294 Deddf Priffyrdd 1980 yn darparu pwerau i gynrychiolwyr y Cyngor Sir fodloni eu hunain bod y gwaith adeiladu a chynnal a chadw yn cael ei gyflawni mewn ffordd gywir.
(b)	Yr hawliau apelio sydd yn Adran 178 (2) Deddf Priffyrdd 1980, sy’n darllen fel a ganlyn:-

"Yn unol ag is-adran (3) isod, gall unigolyn sydd wedi’u tramgwyddo gan y ffaith y gwrthodwyd rhoi cydsyniad dan is-adran (1) uchod neu gan unrhyw amodau neu delerau a osodwyd wrth gydsyniad o’r fath, apelio i lys ynadon."

Mae is-adran (3)) yn nodi:-

"Nid oes unrhyw apêl yn gorwedd dan is-adran (2) uchod yn erbyn unrhyw amodau neu delerau a osodwyd gan y Gweinidog i gydsyniad a roddwyd ganddo dan yr adran hon os bydd yn datgan bod yr amod neu’r teler yn angenrheidiol at ddibenion sicrhau diogelwch yr unigolion sy’n defnyddio’r briffordd y mae’r cydsyniad yn ymwneud ag ef neu o atal amhariad gyda thraffig arno”

(3) 	Os bydd unigolyn yn mynd yn groes i is-adran (1) uchod, neu amodau neu delerau unrhyw gydsyniad a roddwyd dan yr is-adran honno, bydd yn euog o gyflawni trosedd ac fe allai wynebu dirwy ac os yw’r drosedd yn parhau ar ôl euogfarn, bydd yn euog o gyflawni trosedd bellach a bydd yn atebol i dalu dirwy am bob diwrnod y bydd y drosedd yn parhau.
 	


12. Ffioedd a Thaliadau 
Bydd angen i’r awdurdod gynnal archwiliadau ac asesu cyfrifiadau megis canlyniadau’r profion strwythurol a thrydanol.  Pan fo modd, cyflawnir y rhain gan swyddogion y cyngor ac ni chodir ffi, ond pan fydd amgylchiadau sy’n golygu bod gofyn rhoi’r gwiriadau hyn i rywun allanol i’w cynnal, er enghraifft oherwydd yr arbenigedd sy’n ofynnol, bydd angen i’r awdurdod adennill y costau hyn wrth yr ymgeisydd.
Caiff gosodiadau taliadau a ffioedd a argymhellir eu cymeradwyo gan y Cyngor yn y ffordd arferol.

1. Gwiriad cyfrifiadau llwyth ar angorfeydd a gwifrau cadwynog priodol.
2. Gwiriadau cymhwysedd 	
3. Tystysgrifau Profion Trydanol ar gyfer pob Cylched o bob gwiriad Pwynt Cyflenwi
4. Gwnaethpwyd trefniadau gyda’r DNO ar gyfer cyflenwadau trydanol a thalu taliadau mewn perthynas â gwirio defnydd ynni.

Ymatebodd y rhan fwyaf o Awdurdodau yng Nghymru a atebodd ein galwad am wybodaeth ynghylch ffioedd a thaliadau, trwy nodi na chodir unrhyw daliadau am asesu a rhoi’r drwydded A178, ond nodont bod eu peirianwyr goleuadau Stryd yn codi ffi mewn perthynas â rhai elfennau trydanol, er enghraifft, cynorthwyo gyda phwyntiau cyflenwi.
Beth mae awdurdodau eraill yn ei wneud:-
Bryste 
· Cynigion goleuadau gwyliau newydd:  £2,999 + TAW
· Adnewyddu cynllun goleuadau gwyliau:  £1,499 + TAW

Doncaster
· Ffi ymgeisio £300
· Am osod ar goed ar dir y Cyngor, ffi archwilio o £52.99 yr awr a rhan ohono ar ôl hynny.
Hampshire
· £111.70 fesul cais 
Gogledd Gwlad yr Haf

Baneri/tafluniadau/goleuadau dros neu ar hyd y briffordd 
Baneri/tafluniadau 
· ffi am ymgeisio			£75.00
· ffi ôl-weithredol			£150.00
· Ffi archwilio yn ôl y gofyn		£50.00 yr awr 
Goleuadau Nadolig 
· ceisiadau newydd, pris wrth wneud cais 
· pris adnewyddu, pris wrth wneud cais 

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2026/27, mae Cyngor Gogledd Gwlad yr Haf yn codi 
£51.94 yr awr am waith dylunio goleuadau a ffi sylfaenol o £500.00 a £50.00 yr awr am oleuadau stryd a dylunio signalau traffig.  Bydd ceisiadau hwyr (llai na pum diwrnod gwaith o rybudd) yn arwain at godi taliadau ychwanegol, a gosodir ffi o £71.70 am waith gweinyddol neu ymchwilio i ddiffyg cydymffurfiaeth.

Adolygiad Ffioedd a Thaliadau 
O’r wybodaeth uchod, y casgliad yw na welir cysondeb o ran y dull gweithredu ar gyfer baneri a goleuadau Nadolig - addurniadau Gwyliau.
Mae awdurdodau lleol yn codi ffioedd gweinyddol ac archwilio amrywiol – gan amrywio o £0 i dros £2,900—er mwyn cyhoeddi trwydded Adran 178 dan Ddeddf Priffyrdd 1980 am godi addurniadau gwyliau dros briffordd gyhoeddus.  Byddai’n ddoeth cynghori bod y costau fel arfer yn dibynnu a yw’r trefniant yn defnyddio polion lampau presennol y cyngor, a oes gofyn cynnal profion strwythurol/trydanol, neu a yw’n cynnwys gwaith rheoli traffig cymhleth.
Hawlenni/trwyddedau am ddim neu gost-isel:
Nid yw rhai cynghorau gwledig neu sir yn codi unrhyw beth am hawlenni anfasnachol cymunedol, ac mae eraill yn codi ffi weinyddol fach o tua £25 i £42.
Ffioedd Ymgeisio ac Archwilio Safonol: 
Mae nifer o awdurdodau yn y DU yn codi rhwng £95 a £270 am brosesu ceisiadau am faneri neu addurniadau tymhorol, ac yn aml, bydd costau ychwanegol (tua £100-£150) os bydd gofyn cynnal ymweliad safle neu asesiad diogelwch peirianyddol.
Argymhelliad  
Ar gyfer 2026-27, bydd swyddogion yn cofnodi’r amser sy’n cael ei gymryd i ddelio â cheisiadau ac yn nodi’r costau sy’n ymwneud ag unrhyw gostau / taliadau sy’n deillio o arbenigwyr trydydd parti yn ôl y gofyn.
Ar gyfer 2027-28, caiff y ffioedd a’r taliadau eu cyflwyno i’w cymeradwyo yn y ffordd arferol, i’w cytuno gan y Cyngor.  Dangosir strwythur ffioedd awgrymedig drosodd.

	Math o Ffi / Tâl
	Swm
	Nodiadau


	Tâl am Alwad Allan Brys
	£300*
	Galwad allan cychwynnol gan y Contractwr Tymor a'r Swyddog Goleuadau Stryd lle nad yw’r gweithredwr yn ymateb i sefyllfa beryglus.

	Tâl Mynychu Ychwanegol
	£100* yr awr
	Codir hwn am fynychu ar ôl yr awr gychwynnol.

	Tâl Diffyg Cydymffurfiaeth Tystysgrif Prawf Trydanol 
	£109* yr awr
	Codir os bydd yn rhaid troi arddangosiadau i ffwrdd oherwydd y methwyd darparu canlyniadau profion gofynnol.

	Gosod Cyflenwadau Pŵer Newydd
	Cyfraddau contract + cost deunyddiau + 15%
	Bydd yn berthnasol pan osodir cyflenwadau newydd ar y rhwydwaith goleuadau stryd gan Gontractwr Cynnal a Chadw Tymor y Cyngor.

	Ffi Ymgeisio Adran 178
	Heb ei phennu ar hyn o bryd
	Mae’r ddogfen yn nodi bod rhan fwyaf yr awdurdodau yng Nghymru wedi adrodd na chodir tâl am asesu a rhoi trwydded Adran 178.





13. Canllawiau 
1.1 Ymgeisydd 
A fyddech gystal â darparu manylion llawn yr ymgeisydd
1.2 Cyswllt 
A fyddech gystal â darparu manylion cyswllt llawn gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.
1.3 Lleoliad Cyffredinol Arfaethedig ar gyfer Gosod Addurniadau 
A fyddech gystal â darparu manylion llawn y dref / lleoliadau ac enw’r strydoedd y bydd y gosodiadau arfaethedig yn digwydd.
Cyfnod gweithredol: - A fyddech gystal â darparu dyddiadau, o’r gwaith gosod cyntaf i’r gwaith tynnu i lawr.
Oriau gweithredol: - A fyddech gystal â nodi amseroedd pan fo’r goleuadau ymlaen, nes byddant yn cael eu diffodd.  E.e.  ymlaen am 16:00, i ffwrdd am 00:00.

Ffurflenni A, B a C
· Mae angen eu cwblhau yn llawn.
· Bydd gofyn i Swyddog Awdurdod Priffyrdd priodol roi ystyriaeth fanwl i ymateb Cadarnhaol neu Negyddol mewn blwch llwyd
· Mae Cyfeirnod CY yn cyfeirio at y Cod Ymarfer ar gyfer Gosod, Gweithredu a Gwaredu Addurniadau Tymhorol (Cymdeithas Syrfewyr Sirol), Sefydliad Gweithwyr Goleuadau Proffesiynol PLG 06 
Cymhwysedd 
· Rhaid i unrhyw unigolion y mae gofyn iddynt gael eu hawdurdodi i gael mynediad neu i weithio gydag unrhyw osodiad trydanol yr Awdurdod Priffyrdd, fod wedi cofrestru gyda’r Cyngor Archwilio Cenedlaethol ar gyfer Contractio Gosodiadau Trydanol (NICEIC), Cymdeithas Contractwyr Trydanol (ECA).
· Bydd pob unigolyn gweithredol sy’n gwneud gwaith ar safle wedi cofrestru gyda’r cynllun Cofrestru Trydanol Priffyrdd (HERS) sy’n ofyniad o Gynllun 8 y Sector Priffyrdd Cenedlaethol (NHSS 8).
· Mae modd gweld rhestr o’r holl sefydliadau cofrestredig trwy droi at www.highwayelectrical.org.uk/HEA/RegisteredOrgs.htm  
· Bydd pob aelod o staff gweithredol wastad yn dal cerdyn HERS ECS dilys ar safle.
Gofynion Trydanol 
· Rhaid cyflawni’r holl waith yn unol â Rheoliadau Weirin IEE BS 7671, Rhifyn 18.
· Dylid nodi bod Rheoliad Trydan yn y Gweithle 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12 a 15 yn arbennig o berthnasol.
· Mae’n ofyniad cyfreithiol bod unigolyn cymwys yn cyflawni’r gwaith fel y nodir yn Adran Cymhwysedd y ddogfen hon.
· Er bod natur dros dro y gosodiad am gyfnod byr, mae gofyn profi’r gosodiadau, a’u trin yn yr un modd ag y caiff gosodiadau parhaol eu trin.
· Bydd gofyn i addurniadau y tu hwnt i ffin y Briffordd, ond sy’n rhan o’r gosodiad cyffredinol, gydymffurfio â'r polisi hwn.  Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod caniatâd priodol yn cael ei sicrhau ar gyfer gosodiadau y tu hwnt i’r briffordd.
· Tystysgrif BE G39 os yw’r gwaith yn cynnwys dodrefn goleuadau stryd.

Cynlluniau / Dogfennau i’w darparu i CSC 
· Lleoliadau goleuadau gwyliau
· Lleoliad pwyntiau gosod 
· Llwybr y rhychwant golau 
· Manylion technegol y goleuadau gwyliau 
· Lleoliad pwyntiau ynysu allanol.
· Math o gyflenwad trydan a threfniant 
· Math o ddiogelwch cylched 
· Manylion rheoli traffig os yw hynny’n berthnasol 
· Tystysgrifau profion trydanol 
· Tystysgrifau pwyntiau angori 

Rheoli Traffig 
· Y Cod Ymarfer Diogelwch gyda Gwaith Stryd a Gwaith Ffordd a Phennod 8 Llawlyfr Arwyddion Traffig 2009, sy’n cynnig canllawiau penodol am drefnu arwyddion, goleuadau a gwaith gwarchod diogel ar gyfer gwaith dros dro ar y Briffordd, fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991.
Atodion Colofn Manyleb Goleuadau Gwyliau 
Bocs Amgaead.
Uned Gyfunol Legrand P17 gyda Rheilen DIN 125x280 – IP66 – 200/250v – 16A – 2P+E
Cod cynnyrch ar gyfer Legrand:-  0 566 61(neu un Tebyg a gymeradwywyd)
Plwg Syth 
Plwg Syth Legrand P17 – IP66/67 – 200/250v – 16A – 2P+E
Cod cynnyrch ar gyfer Legrand: - 5 553 24
(neu un Tebyg a gymeradwywyd)
RCD
Legrand RCD DX3-ID -2P 230v -25A -30mA – Math AC 
Cod cynnyrch ar gyfer Legrand: - 4 115 04
(neu un Tebyg a Gymeradwywyd)

Amserydd imer
Switsh amser Rhaglenadwy Legrand gydag arddangosiad digidol – wythnosol 230 V~ - 50/60 Hz - 1 DIM cyswllt - 1 modiwl 
Cod Cynnyrch Legrand: - 0 037 10
(neu un tebyg a gymeradwywyd)


Tudalen | 40 


Tudalen | 40 

image2.jpeg




image3.jpeg




image1.png
Cyngor Sir

CEREDIGION

County Council




